ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение работ и оказание услуг по установке грузопассажирских лифтов г.п. 630кг в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, поз.25 мкр.5 района ул. Б. Хмельницкого.

     1. Место, сроки и вид выполнения работ:
     Настоящее техническое задание определяет объем выполнения работ и  оказания услуг по изготовлению и установке грузопассажирских лифтов г.п. 630 кг по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, поз.25 мкр.5 района ул. Б. Хмельницкого.
Сроки выполнения работ (оказания услуг): работ 60 календарных дней, но не позднее 15.05.2023г. 

     2. Предмет и вид выполнения работ:
     Выполнение работ и оказание услуг по установке лифтового оборудования, согласно приведенной ниже таблицы и спецификации:

	№
п.п.
	Перечень основных данных 
	Основные данные и требования

	1
	Наименование объекта
	Многоквартирный жилой дом

	2
	Адрес объекта
	Чувашская Республика, г. Чебоксары, поз.25 мкр.5 района ул. Б. Хмельницкого.

	3
	Основные технико-экономические показатели объекта 
	Этажность – 10 этажей
Общее количество лифтов - 4 шт.; 


	4
	Заказчик
	ООО «СЗ «С-21»

	5
	Вид работ
	Изготовление и установка лифтового оборудования расположенного  в многоквартирном жилом доме.

	6
	Срок выполнения работ
	Согласно Договора и графика выполнения работ (оказания услуг) - не позднее 15.05.2023г.

	7
	Основные виды и требования к
выполнению работ
	Произвести сбор дополнительных исходных данных необходимых для выполнения работ, не вошедших в состав исходных данных предоставляемых Заказчиком.
Выполнить полный комплекс работ в объеме необходимом и достаточном для изготовления, монтажа и сдачи в эксплуатацию лифтов:
1. Изготовление и доставка лифтового оборудования и материалов на объект выполнения работ;
2. Монтажные работы в том числе:
- установка лифтового оборудования;
- установка обрамлений дверей шахты лифта;
- установка лестниц и ограждений (при необходимости);
3. Пусконаладочные работы;
4. Исполнительная документация;
5. Полное техническое освидетельствование и регистрация декларации соответствия;
6. Сдача лифтов в эксплуатацию;
7. Сдача выполненных работ Заказчику.

	8
	Основная нормативная документация  
	ТР ТС 011/2011 Технический регламент Таможенного союза "Безопасность лифтов";
ГОСТ Р 53770-2010 «Лифты электрические пассажирские. Основные параметры и размеры»;
ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»;
ГОСТ Р 51631-2008 (ЕН 81-70:2003) «Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения»;
ГОСТ Р 53782-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию»;
ГОСТ Р 52624-2006 «Лифты пассажирские. Требования к вандалозащищенности»;
Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";




3. Детализация оборудования и работ:
Технические характеристики пассажирского лифта
	1.  Сведения о заказчике
	 

	1.1.
	Наименование организации 
	ООО «СЗ «С-21» 

	1.2.
	Адрес фирмы заказчика
	 

	1.3.
	Контактное лицо, ФИО
	 

	1.4.
	Контактные телефоны, e-mail.
	 

	1.5.
	Адрес установки лифта
	Чувашская Республика, г. Чебоксары, поз.25 мкр.5 района ул. Б. Хмельницкого.
 

	1.6.
	Назначение здания (административное, жилое, производство)
	Жилой дом

	1.7.
	Необходимость монтажа (да/нет)
	Да

	2.  Сведения о лифте
	 

	2.1.
	Назначение лифта. Классификация лифта по виду транспортируемых грузов. (пассажирский, грузовой, больничный)
	 Грузопассажирский

	2.2.
	Грузоподъемность лифта, кг.
	630

	2.3.
	Скорость движения кабины, м/с
	1

	2.4.
	Высота подъема кабины в (м) (высота от нижней до верхней остановки)
	25,45

	2.5.
	Число остановок кабины
	11

	2.6.
	Количество дверей шахты
	11

	2.7.
	Требуется ли режим перевозки пожарных подразделений (да/нет)
	нет

	2.8.
	Вид привода двери кабины (автоматический, ручной)
	Автоматический

	2.9.
	Сейсмичность района (не более 6 баллов / от 6 баллов и более)
	не более 6 баллов

	2.10.
	Система управления лифтом (административная или жилая) 
	жилая

	2.11.
	Перевозка МГН (да/нет)
	да

	2.12.
	Количество заказываемых лифтов
	4

	3.  Характеристика кабины лифта
	 

	3.1.
	Тип кабины (проходная/не проходная)
	Походная на 90 гр.

	3.2.
	Кол-во дверей шахты (при проходной кабине)
	11

	3.3.
	Внутренние габариты кабины (ширина х глубина х высота), мм
	2100х1150х2150

	3.4.
	Размер проема дверей кабины (ширина х высота), мм
	1200х2000(1 ост.) 900х2000(2-11 ост)

	3.4.
	Тип открывания (телескопическое, центральное)
	телескопическое, центральное

	3.5.
	Отделка кабины, дверей кабины и дверей шахты (деко , нерж, стандарт, др.)
	Стандарт

	3.6.
	Требования к отделке пола (линолеум, рифлёный метал, керамогранит)
	Керамогранит

	3.7.
	Панель управления этажа
	 

	3.8.
	Отделка угловых элементов (нержавейка, краска -цвет, стандарт в цвет кабины)
	стандарт в цвет кабины

	3.9.
	Доп. Зеркало (зеркало до пола для первозки МГН)
	да

	3.10.
	Доп. поручень 
	нет

	3.11.
	Наличие кнопки закрытия дверей в кабине (да/нет)
	не

	4.  Характеристика шахты
	 

	4.1.
	Расположение шахты (Вне здания, внутри здания)
	внутри здания

	4.2.
	Конструкция стен шахты (Кирпичная/Железобетонная/Металлокаркас)
	Железобетнная

	4.3.
	Глубина приямка, мм
	1250

	4.4.
	Высота верхнего этажа, мм
	3800

	4.5.
	Размеры шахты в плане (ширина х глубина), мм
	1900х2650

	4.6.
	Размер проема дверей шахты (ширина х высота), мм
	1380х2120, 1080х2120

	4.7.
	Наличие проходов или помещений под шахтой (да, нет)
	нет

	4.8.
	Огнестойкость дверей шахты лифта (не требуется/Е30 / EI30 / ЕI60)
	Не требуется

	4.9.
	Отделка дверей шахты (окрашенный металл, нержавейка)
	RAL 000 80 00

	4.10.
	Табло этажное на 1-й остановке (малое входит в базу/большое по заказу)
	 

	4.11.
	Табло этажное на другие этажи
	 

	4.12.
	Машинное помещение (да, нет/месторасположения)
	да/тех.этаж

	4.13.
	Толщина передней стенки шахты, мм
	100



